<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="1" Xmmc="涟水县支八路延伸段专业分包工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="淮安安东建筑工程有限公司" Zxr="1" ZbrDb="许青华" ZxrDb="1" Bzr="1" Fhr="1" BzTime="2024-07-29" FhTime="2024-07-29" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="01" Dxgcmc="涟水县支八路延伸段专业分包工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="大型土方工程" Zylb="4" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9733bf01000702019dc3000c003a0012" MachineKey="70-B5-E8-56-C1-FC">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="1.3" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.24" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <QdBt Xh="" Mc="土石方工程（按建设单位要求路长调整为173m）" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="1" Qdbm="040202001001" Mc="清表" Xmtz="1.部位：路基范围内清除耕植土及地表土,包括植物、杂物、垃圾等&#xA;2.深度：按设计要求&#xD;&#xA;3.废弃料运距:施工单位自行考虑&#xA;4.含处置费" Jsgz="按设计道路底基层图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m2" Sl="1725" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="2" Qdbm="040202001003" Mc="清表" Xmtz="1.部位：清除地砖，包括植物、杂物、垃圾等&#xA;2.深度：按设计要求&#xD;&#xA;3.废弃料运距:施工单位自行考虑&#xA;4.含处置费" Jsgz="按设计道路底基层图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m2" Sl="65" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="3" Qdbm="041001001001" Mc="拆除路面" Xmtz="1.部位：清除水泥地坪，包括植物、杂物、垃圾等&#xA;2.深度：按设计要求&#xD;&#xA;3.废弃料运距:施工单位自行考虑&#xA;4.含处置费" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m2" Sl="2003" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="4" Qdbm="041001001002" Mc="拆除路面" Xmtz="1.部位：挖除老水泥路，包括植物、杂物、垃圾等&#xA;2.深度：按设计要求&#xD;&#xA;3.废弃料运距:施工单位自行考虑&#xA;4.含处置费" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m2" Sl="135" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="5" Qdbm="041001003001" Mc="拆除基础" Xmtz="1.部位：挖除建筑物基础，包括植物、杂物、垃圾等&#xD;&#xA;2.深度：按设计要求&#xD;&#xA;3.废弃料运距:施工单位自行考虑&#xA;4.含处置费" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m2" Sl="737" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="6" Qdbm="040101005001" Mc="挖淤泥、流砂" Xmtz="1.挖掘深度:2m 内&#xA;2.部位：路床范围内沟塘&#xA;3.施工单位考察现场，包干费用，竣工结算不调整&#xD;&#xA;4.废弃料运距:施工单位自行考虑&#xA;5.含处置费" Jsgz="按设计图示位置、界限以体积计算" Dw="m3" Sl="178" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="7" Qdbm="040101001001" Mc="挖一般土方" Xmtz="1、土壤类别：一、二类土&#xD;&#xA;2、挖土深度：2M内" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="1455.3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="8" Qdbm="040103001007" Mc="回填方" Xmtz="1.密实度要求:符合设计要求&#xA;2.填方材料品种:6%石灰土&#xA;3.填方粒径要求:符合设计要求&#xA;4.填方来源、运距:就近回填&#xA;5.路床范围内沟塘" Jsgz="1.按挖方清单项目工程量加原地面线至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算；2.按设计图示尺寸以体积计算。" Dw="m3" Sl="112" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="9" Qdbm="040202002001" Mc="石灰稳定土" Xmtz="1.含灰量:石灰6%&#xA;2.厚度:20cm&#xA;3.机动车道原槽翻松层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m3" Sl="634.83" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="10" Qdbm="040202002002" Mc="石灰稳定土" Xmtz="1.含灰量:6%&#xA;2.厚度:45cm&#xA;3.压实度大于91%&#xD;&#xA;4.行车道45cm6%石灰土" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m3" Sl="1066.58" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="11" Qdbm="040202002006" Mc="石灰稳定土" Xmtz="1.含灰量:石灰6%&#xA;2.中部6%石灰土" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m3" Sl="76.8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="12" Qdbm="040103001008" Mc="回填方" Xmtz="1、密实度要求：按设计要求&#xD;&#xA;2、人行道、绿化带及保护性土路肩素土" Jsgz="1.按挖方清单项目工程量加原地面线至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算 &#xD;&#xA;2.按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="569.77" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="13" Qdbm="04B001" Mc="缺土外购" Xmtz="1、土方来源及运距施工方自行考虑" Jsgz="" Dw="m3" Sl="436.59" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="041109001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="041109002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="041109003001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="041109004001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="041109005001" Mc="行车、行人干扰" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="041109006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="041109007001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="041109008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="041109009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="041109010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="041109011001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="041109091001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="13" Bm="041109015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs>
      <DjCsMx Xh="1" Bm="041107002001" Mc="排水、降水" Xmtz="" Jsgz="按排、降水日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
    </DjCs>
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="900" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje>
    <ZljeMx Xh="1" Mc="咨询费" Dw="元" Zdje="900" Bz="" />
  </Zlje>
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="道路、管网工程" Zylb="4" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9733bf01000702019dc3000c003a0012" MachineKey="70-B5-E8-56-C1-FC">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.34" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <QdBt Xh="D.2" Mc="道路工程（按建设单位要求路长调整为173m，取消指示牌）" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="1" Qdbm="040202002001" Mc="石灰稳定土" Xmtz="1.含灰量:12%&#xA;2.厚度:20cm&#xA;3.行车道结构层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m2" Sl="2101.9" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="8" Qdbm="040202002004" Mc="石灰稳定土" Xmtz="1.含灰量:8%&#xA;2.厚度:20cm&#xA;3.人行道结构层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积" Dw="m2" Sl="771.95" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="9" Qdbm="040203007002" Mc="水泥混凝土" Xmtz="1、混凝土强度等级：C20商品砼&#xD;&#xA;2、厚度：15cm&#xD;&#xA;3、甲供混凝土" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="550.13" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="10" Qdbm="040203008002" Mc="块料面层" Xmtz="1.块料品种、规格:6cm厚面包砖&#xA;2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:30mmM10水泥砂浆" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="505.76" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="11" Qdbm="040204004001" Mc="安砌侧缘石" Xmtz="1.材料品种、规格:C30混凝土预制100*24*12.5，行车道侧缘石一带圆弧&#xA;2.基础、垫层：材料品种、厚度:混凝土垫层，含抗肩，具体做法参照图纸" Jsgz="按设计图示中心线长度计算" Dw="m" Sl="709.84" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="12" Qdbm="040204004002" Mc="安砌侧平石" Xmtz="1.材料品种、规格:C30混凝土预制75*30*9&#xA;2.基础、垫层：材料品种、厚度:混凝土垫层，含抗肩，具体做法参照图纸" Jsgz="按设计图示中心线长度计算" Dw="m" Sl="354.92" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="13" Qdbm="040204004003" Mc="安砌侧缘石（条石）" Xmtz="1.材料品种、规格:C30混凝土预制99.5*7.5*9&#xA;2.基础、垫层：材料品种、厚度:混凝土垫层，含抗肩，具体做法参照图纸" Jsgz="按设计图示中心线长度计算" Dw="m" Sl="354.92" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="14" Qdbm="040205006005" Mc="标线" Xmtz="1、材料品种：热熔漆，按图纸要求施工&#xD;&#xA;2、线型：可跨越对向车行道分界线黄色虚线" Jsgz="1.以米计量，按设计图示以长度计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="23.56" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="15" Qdbm="040205006003" Mc="标线" Xmtz="1.材料品种:热熔标线涂料&#xA;2.类型:车行道边缘线&#xA;3.规格尺寸:0.2m" Jsgz="1.以米计量，按设计图示以长度计算；2.以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算。" Dw="m2" Sl="69.62" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="16" Qdbm="040205006004" Mc="人行横道标线" Xmtz="1.材料品种:热熔标线涂料&#xA;2.类型:实线&#xA;3.规格尺寸:0.4m" Jsgz="1.以米计量，按设计图示以长度计算；2.以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算。" Dw="m2" Sl="33" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="17" Qdbm="040205007001" Mc="标记" Xmtz="1.材料品种:热熔标线涂料&#xA;2.类型:实线&#xA;3.规格尺寸:6m&#xD;&#xA;4.导向箭头，停止线及其它标记" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计算；2.以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算。" Dw="m2" Sl="24" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="18" Qdbm="040501001001" Mc="混凝土管" Xmtz="1、垫层、基础材质及厚度：按图纸要求&#xD;&#xA;2、规格：DN600，钢筋混凝土管(离心II级)&#xD;&#xA;3、其他具体做法苏S01-2021，106页和图纸要求施工&#xD;&#xA;4、含管道基础，土方开挖回填等工作" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="165" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="19" Qdbm="040501004002" Mc="塑料管" Xmtz="1.垫层、基础材质及厚度:按图纸要求&#xA;2.材质及规格:PE实壁管DN315&#xA;3.其他具体按图纸要求施工&#xD;&#xA;4、含管道基础，土方开挖回填等工作" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="101" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="20" Qdbm="040504001017" Mc="检查井" Xmtz="1、ø1100圆形井&#xD;&#xA;2、球墨铸铁防沉降井盖(D400型)，苏S01-2021,313页-315页&#xD;&#xA;3、具体做法12S522，26页和图纸要求施工&#xD;&#xA;4、含土方开挖回填等工作" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="21" Qdbm="040504001018" Mc="四通井" Xmtz="1、2000x1800矩形四通井&#xD;&#xA;2、球墨铸铁防沉降井盖(D400型)，苏S01-2021,313页-315页&#xD;&#xA;3、具体做法12S522，61页和图纸要求施工&#xD;&#xA;4、含土方开挖回填等工作" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="22" Qdbm="040504009001" Mc="雨水口" Xmtz="1、双篦式雨水口&#xD;&#xA;2、井篦为铸铁混凝土一体化井篦。符合《铸铁检査井盖》(CJ/T511-2017)。主要材料为球墨铸铁，球化率&gt;90%，支座原料为C25钢纤维砼:承压力&gt;250KN,需有自锁功能、防盗、防跳动、防震动、防位移。井盖表面有凸起,高度&gt;3mm。按照采购方要求刻字必须与现使用井盖保持一致。格:600mm*400mm;支座:750mm*500mm*80mm;混凝土底座(C25钢纤维砼)&#xD;&#xA;3、具体按图纸要求施工&#xD;&#xA;4、含土方开挖回填等工作" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="13" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="23" Qdbm="040504001019" Mc="检查井" Xmtz="1、ø1100圆形检查井（污水）&#xD;&#xA;2、球墨铸铁防沉降井盖(D400型)，苏S01-2021,313页-315页&#xD;&#xA;3、具体做法12S522，22页和图纸要求施工&#xD;&#xA;4、含土方开挖回填等工作" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="11" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="24" Qdbm="040504001020" Mc="交叉井" Xmtz="1、2000x1800交叉井（污水）&#xD;&#xA;2、球墨铸铁防沉降井盖(D400型)，苏S01-2021,313页-315页&#xD;&#xA;3、具体做法12S522，61页和图纸要求施工&#xD;&#xA;4、含土方开挖回填等工作" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="25" Qdbm="040501004003" Mc="塑料管" Xmtz="1.垫层、基础材质及厚度:按图纸要求&#xA;2.材质及规格:PE实壁管DN560，开挖施工SDR21，0.8Pa&#xA;3.其他具体按图纸要求施工&#xD;&#xA;4、含管道基础，土方开挖回填等工作" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="m" Sl="256" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="26" Qdbm="040501008001" Mc="水平导向钻进" Xmtz="1、水平定向钻施工&#xA;2.材质及规格:PE实壁管DN560，水平定向钻SDR13.6，1.25MPa&#xA;3、其他具体按图纸要求施工" Jsgz="按设计图示长度以延长米计算。扣除附属构筑物（检查井）所占的长度" Dw="m" Sl="383" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="27" Qdbm="04B007" Mc="人行道恢复" Xmtz="1、做法参照本项目人行道图纸&#xD;&#xA;2、含人行道开挖、恢复，清运垃圾等所有费用，开挖前需先切缝" Jsgz="" Dw="m2" Sl="160" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="28" Qdbm="040504001016" Mc="新老管道接头处理" Xmtz="雨污水新老管道接头处理" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="29" Qdbm="04B004" Mc="新老路面交界位置处理" Xmtz="新老路面交界位置处理，按图纸要求施工" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="041109001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="041109002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="041109003001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="041109004001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="041109005001" Mc="行车、行人干扰" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="041109006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="041109007001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="041109008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="041109009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="041109010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="041109011001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="041109091001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="13" Bm="041109015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs>
      <DjCsMx Xh="1" Bm="041106001001" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Xmtz="" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
    </DjCs>
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje />
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="003" Dwgcmc="路灯工程" Zylb="4" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9733bf01000702019dc3000c003a0012" MachineKey="70-B5-E8-56-C1-FC">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.1" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.37" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <QdBt Xh="" Mc="路灯工程（按建设单位要求路长调整为173m，取消箱变）" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="1" Qdbm="040805001001" Mc="80W单挑臂灯" Xmtz="1、高度：8m，80W单挑臂灯，含灯具等所有内容，具体样式参照图纸&#xD;&#xA;2、路灯所用金属构件及基座预埋件必须做热镀锌处理，镀锌层厚度&gt;65um，必须符合《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9790),《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)和《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的规定。&#xD;&#xA;3、灯杆、灯臂等热镀锌后应进行油漆涂层处理，其外观附着力、耐湿热性符合《灯具油漆涂层》(OB1551-1992)的规定。&#xD;4、灯杆均应采用先进行防腐处理，锌层应均匀，表面色泽一致，厚度&gt;85um 或610g/m?，要求 48h 盐雾试验合格或硫酸铜腐蚀试验合格，喷塑厚度&gt;4.0mil。&#xD;5、整个灯杆投影面上承受 35m/ 及以下风速时，目测灯杆不应弯曲，结构构件不应转动&#xD;&#xA;6、含钢筋混凝土路灯基础、底盘，基础土方开挖、回填等所有工作内容&#xD;&#xA;7、其他具体参照图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="12" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="2" Qdbm="040803001001" Mc="电缆" Xmtz="1、名称：控制箱进线电缆&#xD;&#xA;2、规格：YJV22-1KV-5 x 50" Jsgz="按设计图示尺寸另加预留及附加量以长度计算" Dw="m" Sl="50" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="3" Qdbm="040803001002" Mc="电缆" Xmtz="1、名称：普通电缆&#xD;&#xA;2、规格：YJV22-1KV-5 x 16" Jsgz="按设计图示尺寸另加预留及附加量以长度计算" Dw="m" Sl="400" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="4" Qdbm="040803002001" Mc="电缆保护管" Xmtz="1、名称：埋地电缆保护管(含铁丝)&#xD;&#xA;2、规格：PE63，壁厚3.6mm，开挖直埋" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="360" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="5" Qdbm="040803002003" Mc="电缆保护管" Xmtz="1、名称：过路电缆保护管(含铁丝)&#xD;&#xA;2、规格：镀锌钢管2xDN80，壁厚4m，沟槽长度，开挖直埋" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="40" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="6" Qdbm="040803001003" Mc="电缆" Xmtz="1、规格：BVV-3x2.5护套线" Jsgz="按设计图示尺寸另加预留及附加量以长度计算" Dw="m" Sl="160" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="7" Qdbm="040806001001" Mc="接地极" Xmtz="1、材质：接地板:镀锌角钢∠50x50x51-2500" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="根(块)" Sl="14" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="8" Qdbm="040806002001" Mc="接地母线" Xmtz="1、名称：连接片镀锌扁钢-40x4x3700" Jsgz="按设计图示尺寸另加附加量以长度计算" Dw="根" Sl="14" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="9" Qdbm="040801006001" Mc="路灯控制箱" Xmtz="1、型号：按图纸配电系统图要求，含配电箱基础，配电箱接地" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="041109001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1.2" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="041109002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="041109003001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="041109004001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="041109005001" Mc="行车、行人干扰" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="041109006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="041109007001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="041109008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="041109009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="041109010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="041109011001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="041109091001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="13" Bm="041109015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs />
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje />
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>